淮南东利年产8万吨生物降解材料建设项目塑钢窗、铝合金窗、玻璃幕墙、铝板幕墙工程
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二〇二三年十二月十四日

年产8万吨生物降解材料建设项目，本工程包括公用工程车间，导热油炉房，生产铺房，甲类车间，综合楼，辅助房共计六个单体，需采购一批塑钢窗、铝合金窗、玻璃幕墙、铝板幕墙工程，本询价文件是各报价人编制报价书的依据，也是今后询价人与报价人签订分包合同的依据。本次上网公布的是公开报名，报名截止后询价人对报名的单位进行综合考察。对通过考察后的报价单位通知进行报价，采纳优质合理低价。
一、工程概况
1、工程名称：年产8万吨生物降解材料建设项目塑钢窗、铝合金窗、玻璃幕墙、铝板幕墙工程
2、工程地点：潘集经济开发区
3、施工单位：淮南新启昂建设工程有限公司
4、计价方式:综合价形式(包工包料) 
二、工程内容及询价范围：
1、承包方式：
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工并由报价方自供设备的形式承包施工。
2、本次询价范围：
承包人须按照图纸设计要求及相关规范要求进行施工，确保验收通过，并提供承包范围内所需的一切相关资料，材料进场资料、检测资料、检测费用、幕墙二次深化设计费用和最终竣工验收资料一式三份等。
工程量一览表
1、03#综合楼：
	普通窗
	C1212
	1200X1200
	34
	《铝合金门窗》 22J603-1
	见详图
	选用断热铝合金型材,玻璃为6中透光Low-E+12A+6透明安全玻璃

	
	C1518
	1500X1800
	1
	《铝合金门窗》 22J603-1
	见详图
	选用断热铝合金型材,玻璃为6中透光Low-E+12A+6透明安全玻璃

	
	C3018
	3000X1800
	16
	《铝合金门窗》 22J603-1
	见详图
	选用断热铝合金型材,玻璃为6中透光Low-E+12A+6透明安全玻璃

	
	C1
	18600X2700
	1
	《铝合金门窗》 22J603-1
	见详图
	选用70系列外平开隔热铝合金窗 5+20A+5中空玻璃

	
	C4
	12650X2700
	1
	《铝合金门窗》 22J603-1
	见详图
	选用70系列外平开隔热铝合金窗 5+20A+5中空玻璃

	
	C7
	2500X2450
	2
	《铝合金门窗》 22J603-1
	见详图
	选用70系列外平开隔热铝合金窗 5+20A+5中空玻璃

	
	C8
	2500X2450
	2
	《铝合金门窗》 22J603-1
	见详图
	选用70系列外平开隔热铝合金窗 5+20A+5中空玻璃

	
	C11
	3550X8500
	1
	《铝合金门窗》 22J603-1
	见详图
	选用70系列外平开隔热铝合金窗 5+20A+5中空玻璃

	
	C12
	2500X1500
	2
	《铝合金门窗》 22J603-1
	见详图
	选用70系列外平开隔热铝合金窗 5+20A+5中空玻璃

	
	C13
	5750X4500
	1
	《铝合金门窗》 22J603-1
	见详图
	选用70系列外平开隔热铝合金窗 5+20A+5中空玻璃

	
	MLC1
	234.47m²
	1
	玻璃幕墙
	见详图
	6中透光Low-E+12A+6中空钢化玻璃，含铝板背衬，上悬窗，下悬窗，手动开启装置，层间防火封堵

	
	MLC2
	46.25m²
	1
	玻璃幕墙
	见详图
	6中透光Low-E+12A+6中空钢化玻璃，含铝板背衬，上悬窗，下悬窗，手动开启装置，层间防火封堵

	
	C2
	136.89m²
	1
	玻璃幕墙
	见详图
	6中透光Low-E+12A+6中空钢化玻璃，含铝板背衬，上悬窗，下悬窗，手动开启装置，层间防火封堵

	
	C3
	109.81m²
	1
	玻璃幕墙
	见详图
	6中透光Low-E+12A+6中空钢化玻璃，含铝板背衬，上悬窗，下悬窗，手动开启装置，层间防火封堵

	
	C5
	27.56m²
	1
	玻璃幕墙
	见详图
	6中透光Low-E+12A+6中空钢化玻璃，含铝板背衬，上悬窗，下悬窗，手动开启装置，层间防火封堵

	
	C6
	29.68m²
	1
	玻璃幕墙
	见详图
	6中透光Low-E+12A+6中空钢化玻璃，含铝板背衬，上悬窗，下悬窗，手动开启装置，层间防火封堵

	
	C9
	27.56m²
	1
	玻璃幕墙
	见详图
	6中透光Low-E+12A+6中空钢化玻璃，含铝板背衬，上悬窗，下悬窗，手动开启装置，层间防火封堵

	
	C10
	29.68m²
	1
	玻璃幕墙
	见详图
	6中透光Low-E+12A+6中空钢化玻璃，含铝板背衬，上悬窗，下悬窗，手动开启装置，层间防火封堵

	
	
	17.55
	1
	不锈钢地弹门
	见详图
	6中透光Low-E+12A+6中空钢化玻璃，1mm厚拉丝不锈钢板

	
	
	14.40
	1
	不锈钢包门套
	见详图
	1mm厚拉丝不锈钢板

	
	
	301.28
	1
	铝板幕墙
	见详图
	2.5mm厚氟碳喷涂铝单板，含层间防火封堵

	
	
	66.68
	1
	铝板压顶
	见详图
	3mm厚氟碳喷涂铝单板

	
	
	50.27
	1
	铝板收口
	见详图
	2.5mm厚氟碳喷涂铝单板，玻璃底部及侧边收口

	
	
	42.12
	1
	主入口玻璃雨棚
	见详图
	8+1.52PVB+8夹胶钢化玻璃，含铝板包龙骨，含不锈钢排水沟

	
	
	3
	1
	侧入口玻璃雨棚
	见详图
	8+1.52PVB+8夹胶钢化玻璃，含铝板包龙骨











2、04#公用工程车间
	普通窗
	C1512
	1500X1200
	4
	塑钢窗, 6mm 玻璃

	
	C1818
	1800X1800
	2
	塑钢窗, 6mm 玻璃

	
	C2712
	2700X1200
	3
	塑钢窗, 6mm 玻璃

	
	C2718
	2700X1800
	4
	塑钢窗, 6mm 玻璃

	
	XC1818
	1800X1800
	2
	塑钢窗, 6mm 玻璃

	
	XC2712
	2700X1200
	2
	塑钢窗, 6mm 玻璃

	
	XC2718
	2700X1800
	2
	塑钢窗, 6mm 玻璃

	铝合金型材窗壁厚外窗不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm，塑钢窗的型材壁厚不得小于2.5mm。
5mm、6mm厚的玻璃面积大于0.5平方米、0.9平方米时应采用安全玻璃。本工程外窗选用70系铝合金窗。



3、06#甲类车间
	普通窗
	C1212
	1200X1200
	12
	《铝合金门窗》 22J603-1
	窗大于等于1.5m²，选用6mm的钢化玻璃
	铝合金平开窗

	
	C1818
	1800X1800
	1
	《铝合金门窗》 22J603-1
	窗大于等于1.5m²，选用6mm的钢化玻璃
	铝合金推拉窗

	铝合金型材窗壁厚外窗不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm，塑钢窗的型材壁厚不得小于2.5mm。
5mm、6mm厚的玻璃面积大于0.5平方米、0.9平方米时应采用安全玻璃。本工程外窗选用80系铝合金窗。



4、14#导热油路房
	普通窗
	C1515
	1500
	1500
	1
	详见大样
	塑钢窗 ,6 厚安全玻璃

	
	XBC1515
	1500
	1500
	1
	详见大样
	塑钢窗 ,6 厚安全玻璃

	
	XC1515
	1500
	1500
	2
	详见大样
	塑钢窗 ,6 厚安全玻璃


塑钢窗的型材壁厚不得小于2.5mm，5mm、6mm厚的玻璃面积大于0.5平方米、0.9平方米时应采用安全玻璃。本工程外窗选用70系铝合金窗。

5、辅助用房
	类型
	设计编号
	洞口尺寸 (mm)
	数量
	参考标准图集名称
	参考标准图集号
	备注

	铝塑窗
(防腐蚀型)
	C0615
	600X1500
	1
	《塑料门窗》
	16J604
	玻璃采用 5+9A+5 中空安全玻璃
上悬窗在1.35米高处设手动开启装置

	
	C1218
	1200X1800
	4
	《塑料门窗》
	16J604
	

	
	C1518
	1500X1800
	5
	《塑料门窗》
	16J604
	

	消防救援窗
	XFC1518
	1500X1800
	2
	《塑料门窗》
	16J604
	救援窗口采用6厚易碎钢化玻璃,并设明显标志


窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.4mm
6、生产辅房
	类型
	设计编号
	洞口尺寸 (mm)
	数量
	选用型号
	备注

	普通窗
	C1512
	1500X1200
	2
	见详图
	铝合金平开窗

	
	C2718
	2700X1800
	6
	见详图
	铝合金平开窗

	消防救援窗
	JC1212
	1200X1200
	2
	见详图
	固定窗

	
	JC2718
	2700X1800
	4
	见详图
	铝合金平开窗


铝合金型材窗壁厚外窗不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm，塑钢窗的型材壁厚不得小于2.5mm。
5mm、6mm厚的玻璃面积大于0.5平方米、0.9平方米时应采用安全玻璃。本工程外窗选用80系铝合金窗。
窗玻璃大于等于1.5m²，选用6mm的钢化玻璃。
三、询价要求
1、报价工期：
1.1 本项目施工工期由报价方根据施工能力及经验自行考虑，评审报价书时询价方需对报价方工期进行评审，报价一致的情况下，工期短者报价，但总工期不得超过询价方工期要求。如报价后施工中因业主或询价方要求缩短工期，在技术条件允许情况下报价方需无理由执行且不增加任何费用。
1.2  报价方以询价方工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划地实现。
1.3  对于以下原因造成推迟工期的，经询价人确认，工期相应顺延。
a. 因战争、动乱、自然灾害或非询价人、报价人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
b. 报价人以书面形式提出申请，但仍未能从询价方获得施工批示、图纸等，致使施工不能正常进行的；
c. 询价人同意工期顺延的其他情况。
1.4  若报价人无故未按工期完工，延迟5日内（包含5日），每天罚款1000元；延迟5日以上15日以下（包含15日），每天罚款2000元；延长15日以上30日以下（包含30日），每天罚款5000元；延长超过30日，每天罚款10000元，直至全部罚没工程款。

2、工程质量
2.1本工程严格按照设计图纸及国家现行的工程施工规范质量验收评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价人进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起询价人的损失，均由报价人承担。
2.2在施工过程中由询价方、业主及监理发现工程质量问题或材料质量问题，视情节轻重分别给予报价方500～10000元罚款，对履犯不改的第二次两倍、第三次四倍……以此类推，所有罚款均在当次工程结算款中兑现。
3、安全文明施工要求
3.1 报价人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生的安全事故，应立即向询价人报告，询价人亦有权对报价人的安全隐患提出整改意见；报价人未及时整改的，询价人有权自行或委托他人整改，发生的费用由报价人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由报价人负责并承担由此导致的一切损失。
3.2  报价人必须服从询价人现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及地方、业主与询价人对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、工程款支付：
本工程无预付款，窗框安装完后支付合同款30%，窗扇安装完后支付合同款30%，待初验合格后支付至80%，该工程竣工验收后付至95%,余下5%为质量保证金，质量保修期满以后无息付清。报价方在领取工程款前，必须向询价方提交合法有效的增值税专用发票，否则，工程款不予支付。
5、报价及品牌要求：
5.1、综合价包干形式（所有材料机械均由报价人提供）综合单价包括但不限于按照询价方提供的询价文件保质保量按询价人要求完成施工任务，验收直至移交的所有相关工作内容，施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、检测费、税金等一切费用。税金计取必须是9%增值专用税票。
5.2、品牌范围：海螺
6、工程结算要求：
以实际施工工程量按报价的综合单价进行结算。
7、  安全生产要求： 
7.1 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，必须做到无重伤以上事故,无重大机械伤害事故，无食物中毒事故，无火警事故。
7.2 报价人应根据国家关于安全生产的有关规定和要求，严格执行《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及询价人的相关管理制度，建立健全《安全生产管理体系》和《安全生产责任制》。
7.3 特殊工种操作人员及各工种操作人员须经有关部门培训后，必须持证上岗。
7.4 施工现场内使用的各类安全防护用品、用具、设备必须具有有关管理部门颁发的生产许可证的生产厂家的符合有关标准化的合格产品；安装、使用临时用电线路和用电设施、设备的，必须符合有关技术规范和安全操作规程。
7.5 认真贯彻“预防为主、防消结合”的工作方针。严格执行《中华人民共和国消防法》、《建设工程施工现场消防安全管理规定》和《消防安全操作规程》，建立防火、保卫制度，落实责任、规范施工，保证安全。
7.6 禁止在施工中违章指挥和违章作业。对可能影响人身安全的作业程序、作业条件、要提出改进意见，有权对违章指挥进行检举和控告。
8、 重大伤亡及其他安全事故处理
8.1 发生重大伤亡及其他安全事故，询、报价双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出文字及影像记录。
8.2 询价人有权对报价人的安全隐患提出整改意见；报价人未及时整改的，询价人有权自行或委托他人整改，发生的费用由报价人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由报价人承担主要责任，并承担所有95%的损失，询价人承担连带责任，并承担5%的损失。在询价人与报价人对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。
9、其他要求：
9.1报价人需按询价人的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
9.2报价人需服从询价人现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
9.3报价人保证施工现场符合文明施工的要求。
9.4报价人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
9.5报价人需应熟悉国家及安徽省、淮南市有关塑钢窗加工安装施工的相关规范和规定，充分了解施工现场内供水、供电、运输等条件，报价后不得以不完全了解现场状况为由，而向询价人提出额外的费用补偿或延长施工期限。
9.6报价人恶意串通报价的，视为废标处理。报价人在签订合同施工全过程，询价人有权对报价人的人力、机械、材料进行不定时监督检查，并对到场材料进行抽样送检，因报价人原因造成质量问题的，由报价人自行承担结果及所发生的费用。
四、询价日程安排：
1、参加询价单位，于  2023  年  12 月   14  日上午10:00 时，登录安徽新集矿山建设工程有限公司网站www.ahxjjg.com领取询价资料进行报名，截止  2023  年  12  月   19  日下午17:00时报名结束。报名截止后询价人对报名单位进行综合考察，通知对通过考察后的报价单位进行报价，采纳优质合理低价。
五、报价文件组成
报价文件由商务和技术两部分组成。
1、技术：
1.2、总说明
1.2、施工专项方案包括：
①施工技术方案； （必备，缺项作为废标。若方案经评审不合格，不再进入商务报价评审，技术方案内必须包含预留、预埋的详细做法）
② 详细的施工进度计划及确保计划实施的措施；
③ 拟投入本工程的施工机械型号、数量等设备清单
④ 保安全安全与文明施工的技术措施
1.3、报价单位的营业执照、企业资质法人身份证明资料；
1.4、报价单位近三年类似工程经验和业绩等详细资料；
1.5、报价单位必须具窗加工、安装资质。
2、商务
2.1、《报价书》（详见询价文件附件一）；
2.2、《工程报价明细表》（报价人为准确报价若需要踏勘现场或者需要查阅有关图纸，请直接与询价文件后现场负责人联系。）
2.3、其它说明
（1）本技术规格及要求均为基本要求，报价人可投与之同档次或更高档次的相应设备，低于该档次将导致废标。
（2）报价人详细说明：窗材料品牌、五金配件品牌等须为优质产品。
（3）在报价内所能提供的备品备件列表注明。 
（4）报价单位必须在接到报价通知书后3日内，向询价人提供完整的报价产品的样品及相关资料，由询价单位进行确认。
六、询价声明：
1、报价人必须在报价前缴纳报价保证金，保证金贰万元。
2、报价保证金汇缴及退付以转账形式进行。报价保证金款项必须从报价人的账户中汇出。报价保证金必须在提交报价前到达淮南新启昂建设工程有限公司银行账户。
名称：淮南新启昂建设工程有限公司
账号：344071100013000374109
开户行：交通银行股份有限公司淮南分行
地址：安徽省淮南市潘集区田集街道政务新区北京路与齐云山路交叉口原潘集地税局大楼405
如报价人中标，询价人将不退还报价人贰万元报价保证金，此贰万元报价保证金将做为履约保证金。如未中标，询价人将在10个工作日内退还报价人报价保证金。
3、报价人必须认真检查、清点领取的询价文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，报价人必须立即通知询价人，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、报价人不得在未经授权之前对询价文件的内容作任何修改或删节，否则其报价文件将作废而不被接受。
5、报价人须将上述报价文件一式两份加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后装于密封的封袋内并加盖骑缝章。
6、不论报价人的报价结果如何，报价人应自行承担报价所发生的任何费用。
7、报价后，若询价单位对报价文件有疑问，询价人可通知报价单位进行询标。
8、本次询价，询价人设有最高报价限价并在评价时公布，超过最高限价的报价将被否定。
9、询价人不须对未报价人做不报价的解释；但会电话通知不报价或报价结果。
10、确定报价：本次询价为满足三家及以上经综合评价考察合格后，合理优质低价报价，两家转为竞争性谈判，一家转为单一谈判。
11、再次强调：严禁报价人以任何形式围标、串标，如发现报价人有围标、串标行为，没收报价保证金，永久清理出询价人合作供应商范围，并由报价人承担由此带来的所有责任。
12、报价文件要求的品牌，在施工中报价人必须按所提供的材料品牌及五金配件品牌进行施工。
13、本次询价在公司官网上发布询价公告及询价文件，询价人对本次询价具有解释权
附件:1：《报价书》及《工程报价明细表》
附件2：法人授权委托书
询价人联系地址：  年产8万吨生物降解材料建设项目部 
联系人（商务）：  方健             
电话：  13083072838 
东利项目联系人（现场负责人 ）：李旭昊      
电话：  18714868338 






附件1：	
报 价 书
淮南新启昂建设工程有限公司
根据已收到年产8万吨生物降解材料建设项目防水工程的询价文件，我单位经考察现场和研究上述工程询价文件后，我方报价如下：
报价明细表
	序号
	规格
	洞口尺寸
	单位
	计划用量
	单价
	总价
	

	1
	C1212
	1200X1200
	樘
	34
	
	
	选用断热铝合金型材,玻璃为6中透光Low-E+12A+6透明安全玻璃
见详图

	2
	C1518
	1500X1800
	樘
	1
	
	
	

	3
	C3018
	3000X1800
	樘
	16
	
	
	

	4
	C1
	18600X2700
	樘
	1
	
	
	选用70系列外平开隔热铝合金窗 5+20A+5中空玻璃

见详图

	5
	C4
	12650X2700
	樘
	1
	
	
	

	6
	C7
	2500X2450
	樘
	2
	
	
	

	7
	C8
	2500X2450
	樘
	2
	
	
	

	8
	C11
	3550X8500
	樘
	1
	
	
	

	9
	C12
	2500X1500
	樘
	2
	
	
	

	10
	C13
	5750X4500
	樘
	1
	
	
	

	11
	MLC1
	
	m²
	234.47
	
	
	玻璃幕墙，6中透光Low-E+12A+6中空钢化玻璃，含铝板背衬，上悬窗，下悬窗，手动开启装置，层间防火封堵，详见图纸



	12
	MLC2
	
	m²
	46.25
	
	
	

	13
	C2
	
	m²
	136.89
	
	
	

	14
	C3
	
	m²
	109.81
	
	
	

	15
	C5
	
	m²
	27.56
	
	
	

	16
	C6
	
	m²
	29.68
	
	
	

	17
	C9
	
	m²
	27.56
	
	
	

	18
	C10
	
	m²
	29.68
	
	
	

	19
	
	
	m²
	17.55
	
	
	6中透光Low-E+12A+6中空钢化玻璃，1mm厚拉丝不锈钢板，详见图纸

	20
	
	
	m²
	14.40
	
	
	1mm厚拉丝不锈钢板，详见图纸

	21
	
	
	m²
	301.28
	
	
	2.5mm厚氟碳喷涂铝单板，含层间防火封堵，详见图纸

	22
	
	
	m²
	66.68
	
	
	3mm厚氟碳喷涂铝单板，详见图纸

	23
	
	50.27
	m²
	1
	
	
	2.5mm厚氟碳喷涂铝单板，玻璃底部及侧边收口

	24
	玻璃雨篷
	42.12
	m²
	1
	
	
	主入口玻璃雨棚，8+1.52PVB+8夹胶钢化玻璃，含铝板包龙骨，含不锈钢排水沟，见详图

	25
	玻璃雨篷
	3
	m²
	1
	
	
	侧入口玻璃雨棚，8+1.52PVB+8夹胶钢化玻璃，含铝板包龙骨，见详图

	26
	C1512
	1500X1200
	
	4
	
	
	塑钢窗, 6mm 玻璃，详见图纸

	27
	C1818
	1800X1800
	
	2
	
	
	

	28
	C2712
	2700X1200
	
	3
	
	
	

	29
	C2718
	2700X1800
	
	4
	
	
	

	30
	XC1818
	1800X1800
	
	2
	
	
	

	31
	XC2712
	2700X1200
	
	2
	
	
	

	32
	XC2718
	2700X1800
	
	2
	
	
	

	33
	C1212
	1200X1200
	
	12
	
	
	窗大于等于1.5m²，选用6mm的钢化玻璃，铝合金平开窗，详见图纸

	34
	C1818
	1800X1800
	
	1
	
	
	窗大于等于1.5m²，选用6mm的钢化玻璃，铝合金推拉窗，详见图纸

	35
	C1515
	1500X1500
	
	1
	
	
	塑钢窗 ,6 厚安全玻璃，详见图纸

	36
	XBC1515
	1500X1500
	
	1
	
	
	

	37
	XC1515
	1500X1500
	
	2
	
	
	

	38
	C0615
	600X1500
	
	1
	
	
	玻璃采用 5+9A+5 中空安全玻璃
上悬窗在1.35米高处设手动开启装置，详见图纸

	39
	C1218
	1200X1800
	
	4
	
	
	

	40
	C1518
	1500X1800
	
	5
	
	
	

	41
	XFC1518
	1500X1800
	
	2
	
	
	救援窗口采用6厚易碎钢化玻璃,并设明显标志，详见图纸

	42
	C1512
	1500X1200
	
	2
	
	
	铝合金平开窗，详见图纸


	43
	C2718
	2700X1800
	
	6
	
	
	

	44
	JC1212
	1200X1200
	
	2
	
	
	铝合金固定窗，详见图纸

	45
	JC2718
	2700X1800
	
	4
	
	
	铝合金平开窗，详见图纸

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计总价
	元
	


1、以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、材料费、机械费、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、检测费、玻璃幕墙二次深化设计费、安全文明施工费等一切费用。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用，报价为综合价包干。
3、按询价文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、工期及质量承诺：一旦我方报价，我方保证在合同签订后3天内组织进场，按照报价工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期3天以内，按1000元/天进行罚款，推迟超过3天，按2000元/天进行处罚。
5、我司承诺：按照询价人最新的施工组织设计安排生产力，我司自愿接受询价人取消我司报价资格及罚没报价保证金。
6、如果我方报价，我方将按照规定在签订合同前提交贰万元履约保证金。如果我方违约，我方同意将履约保证金作为违约金的一部分，你方有权不予返还。
7、除非另外达成协议并生效，你方的询价文件、报价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。
8、我方承诺工期：合同签订后加工、安装完工期为      天。
注：工期承诺作为评标依据。
报价单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
邮政编码：
电话、传真：
开户银行名称、帐号：
开户行地址：












附件2：
法人授权委托书

我（姓名）        系 公司法定代表人。现授权我公司（姓名）          （身份证号：           ） 女士/先生， 作为我公司合法代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理年产8万吨生物降解材料建设项目塑钢窗专项分包工程项目的委托事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。
本授权有效期限：自　　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。
委托单位名称：（盖章）

法定代表人姓名：（签名或盖章）
年   月   日

注：1. 本委托书为法人授权委托被委托人在本工程专用，无委转委托权；
2. 授权委托书须由授权委托单位法定代表人签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效。
3. 法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；
4. 此书一式三份。一份由委托人存查，二份递交询价人存卷。
附件3：

东利年产8万吨生物降解材料建设项目塑钢窗、铝合金窗、玻璃幕墙、铝板幕墙工程
采购技术要求

（1） 材质及要求
1、本工程外窗选用70、80系铝合金窗。铝合金型材窗壁厚外窗不得小于1.8mm，内窗不得小于1.4mm。
    2、本工程塑钢窗选用88系列型材，壁厚不得小于2.5mm，截面最小实测壁厚不应小于1.4mm。
3、玻璃5mm、6mm厚面积大于0.5平方米、0.9平方米时应采用安全玻璃；玻璃品种及型材由专业厂家进行强度试验。
4、塑钢门窗参见图集16J604；铝合金窗参见图集22J603-1，制作安装均符合门窗工程技术规程JGJ103-2018相关规定。
    5、推拉窗拉扇加防脱落密封器，使用耐久性好的ABS塑料盒三元乙丙橡胶，外开悬窗必须采用多点锁具，安装限位器等防坠落措施，门窗厂家深化设计。
     6、玻璃幕墙选用6中透光Low-E+12A+6中空钢化玻璃，详见幕墙二次深化设计图纸。
（二）门窗均应满足以下各项物理性能要求：
气密性4级、水密封3级、抗风压4级、采光性能3级；
以上建筑物铝合金窗、塑钢门窗制作应依据国家及地方制定的有关门窗的专项规定进行，施工过程中严格按照设计图纸及执行相应的验收规范。
（三）其他
1、门窗尺寸以实际尺寸为准。
2、未尽事宜详见图纸及相关文件。

附件4：图纸
