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[bookmark: _GoBack]淮南市九龙文化陵园项目一期施工总承包防水工程采取专业分包，为保质按期完成工程项目，招标人决定对本项目内服务中心、消防泵房、配电房及景观工程等相关防水工程采取招标的方式，择优选择合格分包商。本招标文件是各投标人编制投标书的依据，也是今后招标人与投标人签订分包合同的依据。
一、工程综合说明
1、工程名称：淮南市九龙文化陵园项目一期施工总承包防水工程（二次）
2、工程地点：淮南市大通区九龙岗镇206国道西侧龙王山境内
3、总承包单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
4、招标方式:综合单价包干形式(包工包料形式)
二、工程内容及招标范围：
1、承包方式：
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包原材料及成品试验资料齐全验收合格并由投标方自供设备的形式承包施工（现场产生的水电费由招标单位承担）。
2、本次招标范围及相关要求（详见工程量清单）：
范围：服务中心防水、消防泵房防水、配电房防水及景观工程防水。
相关参数均必须达到国家标准；其余具体施工做法以图纸、图集、相关验评规范及技术交底为准；
3、现场不提供分包方人员食宿，本分包工程为包工包料，现场使用的所有主辅材及小型工具、机械均由分包方自理。施工用电、用水由招标方提供，垂直水平运输均由乙方自理，现场垂直提升设备若有招标方可提供使用，若无乙方自理。
4、分包方材料进场后由招标方安排专人进行抽检、送检，各项检测、试验费用均由分包方承担，材料进场后必须经检测、验收合格后方可使用；同时分包方必须提供材料检测报告、合格证等质量证明文件一式四份，其中原件不少于三份。
三、招标要求
1、投标工期：施工面具备施工条件后，3天内施工完成
2、工程质量
本工程严格按照国家现行的房屋建筑施工规范质量验收规范评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由投标人进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起招标人的损失，均由投标人承担。
3、安全文明施工要求
3.1 投标人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生的安全事故，应立即向我公司报告，我公司亦有权对投标人的安全隐患提出整改意见；投标人未及时整改的，我公司有权自行或委托他人整改，发生的费用由投标人承担。
3.2乙方按当地有关的安全规定及业主、监理、甲方的要求，采取严格的安全保护措施，做好安全防范工作。若发生安全事故，乙方承担主要安全责任和因此发生的经济损失（包括赔偿金及罚款）的95%的损失，招标人承担连带责任，并承担5%的损失并积极协调处理事故。
3.3  投标人必须服从招标人现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及市政府、业主与招标人对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、本工程无预付款,每月支付经验收合格后实际工程量的70%，待工程完工并经竣工验收合格后付至结算工程款的95%，留5%作为质保金，待五年质保期满后无质量问题一次性支付（无息）。
5、投标要求：
综合单价（所有材料机械均由投标人提供）
综合单价包括但不限于按照招标方提供的招标文件保质保量按招标人要求完成的原材验收、测量放线、机械进出场、施工、运输、检测、验收直至移交的所有相关工作内容，及作业环境保洁、有关施工技术措施、与现场内外各方面的协调等工程施工过程中所需发生的人工、机械、材料（主材及辅材）、措施费（含脚手架）、管理费、利润、税金等一切费用。税金计取必须是增值专用税，且在投标投标明细表中（附件二）明确税点。
6、工程结算要求：
以实际施工工程量按投标综合单价进行结算
中标方每月25日前应按招标方规定的月进度表格上报每月进度，经招标方审核确认。若所报工程量的质量达不到验收规范要求，招标方有权暂缓支付该部分工程款，待中标方整改达到验收规范要求并经验收合格后，在下一期进度款支付时一并支付。
7、其他要求：
7.1投标人资质等级：防水防腐保温工程专业承包二级资质，防水专业分包工程业绩要求：两个2023年1月1日之后签订的50万元以上的合同及验收证明文件。
7.2投标人需按招标人的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
7.3投标人需服从招标人现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
7.4投标人保证施工现场符合文明施工的要求。
7.5投标人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
7.6投标人应熟悉国家及安徽省、淮南市防水施工的相关规范和规定，充分了解施工现场内供水、供电、运输等条件，达成协议后不得以不完全了解现场状况为由，而向招标人提出额外的费用补偿或延长施工期限。
7.7投标人恶意串通投标的，视为作废处理。投标人在签订合同施工全过程，招标人有权对投标人的人力、机械、材料进行不定时监督检查，并对到场材料进行抽样送检，因中标人原因造成质量问题的，由中标人自行承担结果及所发生的费用。
四、招标其他说明：
1、投标人必须认真检查、清点领取的招标文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，投标人必须立即通知招标人，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
2、投标人不得在未经授权之前对招标文件的内容做任何修改或删节，否则其投标文件将作废而不被接受。
3、不论投标人的投标结果如何，投标人应自行承担投标所发生的任何费用。
4、投标后，若招标单位对投标文件有疑问，招标人可通知投标单位进行询问。
5、 招标人无须对投标人做未达成协议的解释。
6、 定标：本次招标达到三家及以上公司前来投标，进行合理低价中标（不保证最低价中标），如不足三家，两家转为竞争性谈判，一家转为单一谈判。
7、标书应包括
第一册：商务标书，包括商务标书封面、企业法人身份证明书和授权委托书、投标函、工程量清单计价表。
第二册：技术标书，包括技术标书封面、营业执照和资质等级证明的复印件（加盖公章）、业绩、技术方案、招标文件所要求的其它资料（如：投标单位相关网站信用截图）。
8、投标文件一式四份（一正三副）胶装并加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后装于密封的封袋内并加盖骑缝章。
五、招标声明：
1、本次招标，招标人设有最高投标限价并在开标时公布，超过最高限价的投标将被否定。
2、再次强调：严禁投标人以任何形式围标、串标，如发现投标人有围标、串标行为，没收投标保证金，永久清理出招标人合作供应商范围，并由投标人承担由此带来的所有责任。
3、投标文件要求提供原材料质量证明书，如中标，在施工中招标人按此配比监督投标人施工。
4、定标：本次招标达到三家及以上公司前来投标，进行合理低价中标（不保证最低价中标），如不足三家，两家转为竞争性谈判，一家转为单一谈判。

六、履约保证金：
1、 本工程投标保证金为10000.00元（壹万圆整）；履约保证金为50000.00元（伍万圆整），确定投标人后，其投标保证金直接转为履约保证金，不足部分投标人需在合同签订前一日内补交，招标人提供收据。履约保证金款项必须从投标人的账户中汇出。履约保证金递交信息如下：
名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
账号：181205791225  
开户行：中国银行淮南新集支行
七、投标日程安排及相关事宜：
在招标文件公布之日起，有意向投标方根据招标文件要求，定于 2026 年4月8日当天9时 00 分前，各投标单位把投标文件递交至淮南市高新区智慧谷园区1#楼2层西侧开标室，逾期送达的投标文件被拒绝。 2026年 4月8日 9时 00分当众开启各方投标文件。
八、其他
招标方名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
地 址：淮南山南智慧谷
联系人（商务）：赵路       联系电话：18063001600
监督电话： 0554-2696002  













附件1：	
投  标　书
安徽新集矿山建设工程有限公司：
淮南市九龙文化陵园项目一期施工总承包防水工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件后，我方投标如下：
	序号
	项目名称
	金    额（元）

	1
	最终投标
（含税价）
	小写：   元    大写：  

	2
	工   期
	工期：   天；

	3
	投标说明
	提供  专税发票


以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、材料费（主材及辅材）、机械费、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、检测费、安全文明施工费等一切费用（不含现场水电费）。
2、本投标已包括完成施工所需的全部费用。投标为综合单价。
3、按招标文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、工期及质量承诺：一旦我方达成协议，我方保证按照招标方工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期3天以内，500元/天进行罚款，推迟超过3天，按1000元/天进行处罚。
5、我司承诺：按照招标人最新的施工组织设计安排生产力。
除非另外达成协议并生效，否则你方的招标文件、通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

附件2：
		工程量清单

	工程名称：九龙岗文化陵园项目防水分包
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	含税单价（元）
	含税合价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	景观工程防水
	
	
	
	

	1
	生肖池
	1． 部位：生肖池
2．3MMSBS防水卷材
3.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	782
	
	

	2
	平安桥防水层
	1． 材料品种、规格：1mm聚氨酯防水涂料
2． 其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	242.800
	
	

	3
	平安桥防水层
	1． 材料品种、规格：三油二毡
2． 其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	242.800
	
	

	4
	九龙池楼（地）面卷材防水
	1． 卷材品种、规格、厚度：3+3mmSBS防水卷材
2． 其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	4107.17
	
	

	5
	入口水景防水层
	1． 包含4mm厚SBS改性沥青防水卷材一道，聚合物水泥基防水涂料(两遍)
2． 其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	865.020
	
	

	6
	东入口门楼墙面涂膜防水
	1． 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料
2． 其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	1400.640
	
	

	7
	东入口门楼屋面卷材防水
	1． 卷材品种、规格、厚度：3mm高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎
2．防水层数：2层
3.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	964.800
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	景亭
	3mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 冷贴法 一层
2.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	120.27
	
	

	
	服务中心防水工程
	
	
	
	

	9
	屋面1-有保温不上人平屋面
	1．3mm高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎
2．3mm高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎
3．2mm厚橡化沥青非固化防水涂料
4.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	2280.130
	
	

	10
	墙面涂膜防水
	1．部位：外墙面
2．防水膜品种：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料
	m2
	1055.130
	
	

	11
	墙面涂膜防水
	1． 部位：卫生间、消防控制室
2．防水膜品种：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料
3.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	597.870
	
	

	12
	楼（地）面涂膜防水
	1． 部位：卫生间
2．1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料,沿墙上翻至装饰完成面以上300mm
3.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	186.060
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	13
	楼（地）面涂膜防水
	1． 部位：消防控制室
2．1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（2遍）防潮层
3.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	84.920
	
	

	14
	顶棚涂膜防水
	1． 部位：卫生间
2．防水膜品种：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料防潮层
3.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	145.830
	
	

	
	配电房防水工程
	
	
	
	

	15
	瓦屋面
	1．3mm高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎
2．3mm高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎
3.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	104.620
	
	

	16
	屋面卷材防水
	1． 部位：檐沟
2．3mm高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎
3．3mm高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎
3.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	40.970
	
	

	17
	墙面涂膜防水
	1． 部位：：外墙面
2．防水膜品种：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料
3.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	212.020
	
	

	
	消防水泵房防水工程
	
	
	
	

	18
	地下室顶板防水
	1．4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 
2．1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 
3.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	172.470
	
	

	19
	地下室底板防水
	1．4mm厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(聚酯胎,Ⅱ型,细砂面)
2．2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂层
3．含与地下室侧壁的防水搭接等一切节点做法
4.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	252.980
	
	

	20
	地下室侧壁防水
	1．4mm厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(聚酯胎,Ⅱ型,PE面)
2．2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂层
3.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	258.720
	
	

	21
	墙面涂膜防水
	1． 部位：：外墙面
2．防水膜品种：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料
3.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	13.270
	
	

	22
	墙面涂膜防水
	1． 部位：泵房内墙面
2．防水膜品种：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料
3.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	97.040
	
	

	23
	墙面涂膜防水
	1． 部位：消防水池墙面、天棚
2．1.5mm厚A类单组分聚氨酯防水涂料
3．1.5mm厚易涂型高效防水灰浆
4.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	384.250
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	24
	墙面涂膜防水
	1． 部位：：集水坑内部
2．防水膜品种：1.5mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料
3.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	10.370
	
	

	25
	楼（地）面涂膜防水
	1． 部位：：消防水池地面
2．1.5mm厚A类单组分聚氨酯防水涂料
3．1.5mm厚易涂型高效防水灰浆
4.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	128.380
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	26
	楼（地）面涂膜防水
	1． 部位：泵房
2．防水膜品种：1.5mm+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料
3.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	35.220
	
	

	合计：              大写                     小写             增值税 
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