淮南新物源商贸有限责任公司关于泰府名邸项目（二期）复工续建项目采购门询价

[bookmark: _GoBack]一、询价概况
泰府名邸项目（二期）复工续建项目，本工程包括1#、2#、4#、6#、7#、8#、12#楼门制作安装，本询价文件是各报价人编制报价表的依据，也是今后询价人与报价人签订合同的依据。本次上网公布的是公开报名，报名截止后询价人对报名的单位进行综合考察。对通过考察后的报价单位通知进行报价，采纳优质合理低价。
二、工程概况
工程名称：泰府名邸项目（二期）复工续建项目
工程地点：潘集区泰府名邸（武夷山路东）
计价方式: 综合单价包干形式
三、询价及承包范围
1.承包方式：包材料（含安装）、包验收、包工期、包质量、包安全、包文明施工并由报价方自供材料的形式承包施工。
2.本次询价范围与要求：
范围：图纸范围内门的安装（详见图纸及工程量清单）
要求：承包人须按照图纸及相关规范要求进行施工，确保竣工验收通过，并提供承包范围内所需的一切资料，材料检测资料、检测费用。
四、材料一览表：见附件《报价表》
五、询价要求：
1.安装要求：
1.1.本项目施工工期要求签订合同后7日内材料进场，安装工期30天，总工期30天。施工工期由报价方根据施工能力及经验自行考虑，评审报价表时询价方需对报价方工期进行评审，报价一致的情况下，工期短者优先考虑，但总工期不得超过询价方工期要求。如被选定为成交人后施工中因业主或询价方要求缩短工期，在技术条件允许情况下报价方需无理由执行且不增加任何费用。
1.2.报价方以询价方工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划地实现。
1.3.对于以下原因造成推迟工期的，经询价人确认，工期相应顺延。
a.因战争、动乱、自然灾害或非询价人、报价人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
b.报价人以书面形式提出申请，但仍未能从询价方获得施工批示、图纸等，致使施工不能正常进行的；
c.询价人同意工期顺延的其他情况。
2.质量要求：
2.1.本工程严格按照设计图纸及国家现行的工程施工规范质量验收评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价人无条件进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起询价人的损失，均由报价人承担。
2.2.在施工过程中由询价方、业主及监理发现工程质量问题或材料质量问题，视情节轻重分别给予报价方500～10000元罚款，对履犯不改的第二次两倍、第三次四倍……以此类推，所有罚款均在当次工程结算款中兑现。
3.安全文明施工要求：
3.1.报价人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生安全事故，应立即向询价人报告，询价人亦有权对安全隐患提出整改意见，报价人未及时整改的，询价人有权自行或委托他人整改，发生的费用由签订合同报价人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由报价人承担一切经济损失，询价人承担管理责任。在询价人与报价人对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。
3.2.报价人必须服从询价人现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及地方、业主与询价人对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
六、款项支付
1.本工程无预付款，货到现场通过询价人及项目管理部验收，支付到场货物的50%，安装完成通过询价人、项目及工程管理部验收，支付安装完成货物的80%（每月25至28日工程管理部统一验收），全部安装完成支付至总款项的80%，通过工程竣工验收付至总款项的95%，留5%作为质保金，自竣工之日起满贰年质保期结束后，一次性无息支付。
2.报价方必须向询价方提交税率13%合法有效的增值税专用发票，否则，款项不予支付。
七、报价要求
材料含安装形式（所有材料、辅材、安装设备、安装机械均由报价人提供），材料包安装包括但不限于：按照询价方提供的询价文件保质保量按询价人要求完成施工任务，安装直至移交的所有相关工作内容，施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、税金、检验检测等一切费用。税金计取必须是13%增值专用税。
八、结算方式
以实际材料安装发生量，依据报价文件中单价进行结算。
九、其他要求：
1.报价人需按询价人的要求编制工程施工方案，技术交底资料进行安装。
2.报价人需服从询价人现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
3.报价人保证施工现场符合文明施工的要求。
4.报价人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
5.报价人需充分了解施工现场内供水、供电、运输等条件，成交后不得以不完全了解现场状况为由，而向询价人提出额外的费用补偿或延长施工期限。
6.报价人恶意串通报价的，视为作废处理。报价人在签订合同安装全过程，询价人有权对签订合同报价人的人力、机械、材料进行不定时监督检查，并对到场材料进行抽样送检，因签订合同报价人原因造成质量问题的，由签订合同报价人自行承担结果及所发生的费用。
十、报价文件组成
报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。
1.技术文件：
1.1.技术文件的编制
1.2.总说明
1.3.施工专项方案包括：
1.4.施工技术方案；（必备，缺项则报价文件作废。若方案经评审不合格，不再进入商务报价评审，技术文件内必须包含门窗详细做法）；
1.5.详细的施工进度计划及确保计划实施的措施；
1.6.拟投入本工程的安装人员数量、安装技术负责人、现场安装负责人；
1.7.确保安全与文明施工的技术措施。
2.商务文件：
2.1.《法人授权委托书》
2.2.《承诺书》
2.3.《报价表》
2.4.报价人为准确报价若需要踏勘现场或者需要查阅有关图纸，请直接与询价文件后现场负责人联系。
3.其他说明
3.1.本询价文件要求均为基本要求，报价人可投与之同档次或更高档次的相应材料，低于该档次将导致报价无效。
3.2.报价人详细说明：五金配件必须为国标优等产品。
3.3.报价需携带门的切角或整樘门的样品及相关资料。
3.4.报价人必须在报名日期截止前缴纳报价保证金，保证金为50000.00元（伍万元整）
3.5.报价保证金汇缴及退付以转账形式进行。报价保证金款项必须从报价人的账户中汇出。报价保证金必须在报名日期截止前到达淮南新物源商贸有限责任公司银行账户。
名称：淮南新物源商贸有限责任公司
账号：344071100013000364789 
开户行：交通银行股份有限公司淮南分行
地址：安徽省淮南市田家庵区舜耕镇龙湖南路9号（新舜大厦）
履约保证金为：50000.00元（伍万元整）；成交单位投标保证金直接转为履约保证金，未成交的报价人，询价人将在开启报价文件后10个工作日内退还报价人报价保证金。
3.6.报价人必须认真阅读询价文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，报价人必须立即通知询价人，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
3.7.报价人不得在未经授权之前对询价文件的内容作任何修改或删节，否则其报价文件将作废而不被接受。
3.8.报价人须将上述报价文件一式三份（一正两副）加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后，进行胶装成册，不得散装，装于密封的封袋内并加盖骑缝章。
3.9.不论报价人的报价结果如何，报价人应自行承担报价所发生的任何费用。
3.10.此次的报价有效期为报价截止日起计30个日历天以内。
3.11.报价后，若询价单位对报价文件有疑问，询价人可通知报价单位进行询问。
3.12.确定报价：本次询价三家及以上报价，经综合评价考察合格后的合理报价成交，两家转为竞争性谈判，一家转为单一谈判。
3.13.其他主义事项：
1、出现下列情况之一者，报价文件无效，作废处理：
(1)未提供营业执照有效复印件(加盖企业公章)。
(2)询价响应文件字迹模糊不清(包括提交的各类复印件)。
(3)询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
(4)本公司对采购的材料设有控制价，控制价在公开询价会开始时公布，超过控制价的报价文件不予采纳。
(5)未提供正式授权委托书(授权委托书应附授权代理人正反面身份证材料复印件)。
(6)报价文件未装订成册的。
2、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以合理低价的供应商作为成交供应商，供应商报价和承诺一经认可，即为成交合同价，不允许二次涨价。
十一、询价日程安排
询价文件公布之日起，有意向报价方根据询价文件要求，定于2024年03月15日14时30分前，各报价单位把报价文件递交至淮南新物源商贸有限责任公司（安徽省淮南市田家庵区田东预制厂巷内200米），逾期送达的报价文件被拒绝。 2024年03月15日14时30分当众开启各方报价文件。
十二、其他
询价人联系地址：安徽省淮南市田家庵区田东预制厂巷内200米。
联系人（商务）：高亮15255427012、郭守敬17730150667          
项目联系人（现场技术负责人）： 钱维亮 15905543873
十三、附件：
1.《法人授权委托书》
2.《承诺书》
3.《报价表》









附件1
法人授权委托书

我（姓名）系XXXX公司法定代表人。现授权我公司（姓名）          （身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）女士/先生，作为我公司合法代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理淮南新物源商贸有限责任公司关于泰府名邸项目（二期）复工续建项目采购门询价的委托事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。
本授权有效期限：自2024年XX月XX日至2024年XX月XX日止。


委托单位名称：（盖章）



法定代表人姓名：（签名或盖章）


年   月   日
备注：（此为《法人授权委托书》说明无需打印）
1.本委托书为法人授权委托被委托人在本次询价专用，无委转委托权；
2.授权委托书须由授权委托单位法定代表人签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效。
3.法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；
4.此书一式三份。一份由委托人存查，二份递交询价人存卷。















附件2
承诺书
致：淮南新物源商贸有限责任公司：
感谢贵公司邀请我公司参加淮南新物源商贸有限责任公司关于泰府名邸项目（二期）复工续建项目采购门询价，如有幸我公司中标，为确保工程保质、保量按期完成施工任务，达到双方合作愉快的目的，我司特作如下承诺：
一、人员配备：
二、安全保证：
三、质量保证：
四、工期保证：
五、文明生产：
六、生活区管理：
服从贵公司现场管理和指挥，保证按照合同约定以及询价文件中要求完成施工任务。为表示我方的友好合作诚意，我方愿意…………（选填）
单位名称：（公章）               

法定代表人：签字或盖章）

项目负责人：（签字）
年   月   日
备注：（此为《承诺书》说明无需打印）
1.承诺书中一至六条为必填项；
2.选填项可不填写；
3.承诺书填写内容过多可双面打印，但“单位名称”、“法定代表人”、“项目负责人”签字盖章项不得为单独一页，该页必须有其他承诺内容。
















附件3
报价表
	工程名称：泰府名邸二期复工续建项目1#楼

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位1
	暂定量
	单价
	金额
	单位2
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	可视对讲安全保温门DJM1
	2500*3500
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	2
	钢制安全门FDM1
	1000*2100
	樘
	104
	
	
	m2
	
	
	
	进户门

	3
	木质防火门FM甲1
	1200*2100
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	4
	木质防火门FM乙1
	1000*2100
	樘
	32
	
	
	m2
	
	
	
	

	5
	木质防火门FM乙2
	1200*2100
	樘
	34
	
	
	m2
	
	
	
	

	6
	木质防火门FM乙3
	1500*2100
	樘
	6
	
	
	m2
	
	
	
	

	7
	木质防火门FM丙1
	1800*1800
	樘
	64
	
	
	m2
	
	
	
	

	工程名称：泰府名邸二期复工续建项目2#楼

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位1
	暂定量
	单价
	金额
	单位2
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	可视对讲安全保温门DJM1
	2500*3500
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	2
	钢制安全门FDM1
	1000*2100
	樘
	104
	
	
	m2
	
	
	
	进户门

	3
	木质防火门FM甲1
	1200*2100
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	4
	木质防火门FM乙1
	1000*2100
	樘
	32
	
	
	m2
	
	
	
	

	5
	木质防火门FM乙2
	1200*2100
	樘
	34
	
	
	m2
	
	
	
	

	6
	木质防火门FM乙3
	1500*2100
	樘
	6
	
	
	m2
	
	
	
	

	7
	木质防火门FM丙1
	1800*1800
	樘
	64
	
	
	m2
	
	
	
	

	工程名称：泰府名邸二期复工续建项目4#楼

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位1
	暂定量
	单价
	金额
	单位2
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	可视对讲安全保温门DJM1
	1500*2100
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	2
	甲级防火安全门FM甲1
	1000*2100
	樘
	68
	
	
	m2
	
	
	
	进户门

	3
	木质防火门FM甲1
	1500*2100
	樘
	4
	
	
	m2
	
	
	
	

	4
	木质防火门FM乙1
	1200*2100
	樘
	36
	
	
	m2
	
	
	
	

	5
	木质防火门FM乙2
	1000*2100
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	6
	木质防火门FM丙1
	700*1800
	樘
	34
	
	
	m2
	
	
	
	

	7
	木质防火门FM丙2
	1500*1800
	樘
	34
	
	
	m2
	
	
	
	

	工程名称：泰府名邸二期复工续建项目7#楼

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位1
	暂定量
	单价
	金额
	单位2
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	可视对讲安全保温门DJM1
	1500*2100
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	2
	甲级防火安全门FM甲1
	1000*2100
	樘
	68
	
	
	m2
	
	
	
	进户门

	3
	木质防火门FM甲1
	1500*2100
	樘
	4
	
	
	m2
	
	
	
	

	4
	木质防火门FM乙1
	1200*2100
	樘
	36
	
	
	m2
	
	
	
	

	5
	木质防火门FM乙2
	1000*2100
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	6
	木质防火门FM丙1
	700*1800
	樘
	34
	
	
	m2
	
	
	
	

	7
	木质防火门FM丙2
	1500*1800
	樘
	34
	
	
	m2
	
	
	
	

	工程名称：泰府名邸二期复工续建项目8#楼

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位1
	暂定量
	单价
	金额
	单位2
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	可视对讲安全保温门DJM1
	1500*2100
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	2
	甲级防火安全门FM甲1
	1000*2100
	樘
	68
	
	
	m2
	
	
	
	进户门

	3
	木质防火门FM甲1
	1500*2100
	樘
	4
	
	
	m2
	
	
	
	

	4
	木质防火门FM乙1
	1200*2100
	樘
	36
	
	
	m2
	
	
	
	

	5
	木质防火门FM乙2
	1000*2100
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	6
	木质防火门FM丙1
	700*1800
	樘
	34
	
	
	m2
	
	
	
	

	7
	木质防火门FM丙2
	1500*1800
	樘
	34
	
	
	m2
	
	
	
	

	工程名称：泰府名邸二期复工续建项目12#楼

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位1
	暂定量
	单价
	金额
	单位2
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	可视对讲安全保温门DJM1
	1500*2100
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	2
	甲级防火安全门FM甲1
	1000*2100
	樘
	68
	
	
	m2
	
	
	
	进户门

	3
	木质防火门FM甲1
	1500*2100
	樘
	4
	
	
	m2
	
	
	
	

	4
	木质防火门FM乙1
	1200*2100
	樘
	36
	
	
	m2
	
	
	
	

	5
	木质防火门FM乙2
	1000*2100
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	6
	木质防火门FM丙1
	700*1800
	樘
	34
	
	
	m2
	
	
	
	

	7
	木质防火门FM丙2
	1500*1800
	樘
	34
	
	
	m2
	
	
	
	

	工程名称：泰府名邸二期复工续建项目6#楼

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位1
	暂定量
	单价
	金额
	单位2
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	可视对讲安全保温门DJM1
	1500*2100
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	2
	甲级防火安全门FM甲1
	1000*2100
	樘
	96
	
	
	m2
	
	
	
	进户门

	3
	木质防火门FM甲2
	1500*2100
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	4
	木质防火门FM乙1
	1200*2100
	樘
	34
	
	
	m2
	
	
	
	

	5
	木质防火门FM乙2
	1000*2100
	樘
	32
	
	
	m2
	
	
	
	

	6
	木质防火门FM乙3
	1500*2100
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	7
	木质防火门FM丙1
	1200*1800
	樘
	32
	
	
	m2
	
	
	
	

	8
	木质防火门FM丙2
	1800*1800
	樘
	32
	
	
	m2
	
	
	
	

	工程名称：泰府名邸二期复工续建项目地下室

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位1
	暂定量
	单价
	金额
	单位2
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	木质防火门FM甲1
	1800*2100
	樘
	5
	
	
	m2
	
	
	
	

	2
	木质防火门FM甲2
	1200*2100
	樘
	5
	
	
	m2
	
	
	
	

	3
	木质防火门FM乙1
	1200*2100
	樘
	15
	
	
	m2
	
	
	
	

	4
	木质防火门FM乙2
	1000*2100
	樘
	6
	
	
	m2
	
	
	
	

	5
	木质防火门FM丙1
	1200*2100
	樘
	8
	
	
	m2
	
	
	
	

	6
	防火卷帘TFJL1
	6600*3000
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	7
	防火卷帘TFJL2
	6000*3000
	樘
	4
	
	
	m2
	
	
	
	

	备注：1、普通钢制安全门（进户门）无等级要求，B级锁芯。内板厚度0.8，外板厚度0.8，门框厚度1.5，进户门样式参照一期做法，提供样品，甲级安全防火门（进户门）须有相关资质。
      2、木质防火门为免漆；
      3、可视对讲安全保温门预留洞口按常规设置；
      4、以上报价含13%专用增值税。


有效期：    年    月    日至     年    月    日





备注：（此为《报价表》说明无需打印）
1.《报价表》每页左上角均必须加盖报价单位公章；
2.“单位1”的单价为每樘门的单价，金额按照数量×单价计算；
3.“单位2”的“数量”，依据“规格型号”中每樘门的尺寸，结合“单位1”的数量由报价人自行计算总平方米数，单价为每平方米的单价，金额按照数量×单价计算，“单位1”与“单位2”的“金额”应一致，不一致的视为作废，如因小数点导致的金额差距，可在询价会中进行口头说明，并由评审人员进行验证。
